Перед выполнением работы проверить настройки сети

Изменить настройки сети IP адреса и шлюза

IP адрес 192.168.1.\* меняем на 192.168.100.\*

Основной шлюз 192.168.1.1 меняем на 192.168.100.1

Добавляем DNS-сервера:

Предпочитаемый: 82.209.240.241

Альтернативный: 82.209.243.241

ВНИМАНИЕ!!!

В IP адресе последняя цифра \* является оригинальной для каждого компьютера ее не менять , меняем только 3-ю цифру с 1 на 100 (обозначена голубым цветом)

Пример IP адреса и шлюза для компьютера №3

